**Entsorgung von Bauschutt**

**Was darf rein? Was darf nicht rein?**

* Bauschutt (nicht - Bodenaushub, Sand, Kies o. Lehm

verunreinigt)

* Keramik - Reine Gips- und Putzreste
* Porzellan - Holz
* Dachziegel - Folien
* Waschbecken - Metalle
* Ziegelsteine - Heraklit
* Steinabbruch - Kunststoffe
* Reiner Betonabbruch - Leichtbaustoffe (Bims, Hohlblocksteine,

(ohne Armierung) bis 60cm Porenbeton, Ytong)

Kantenlänge

* Toilettenschüsseln - Papier- und Tapetenreste
* Fliesen und Kacheln - Isolier- und Dämmstoffe

 - Gips- und Gipskartonplatten

\* Die aufgeführten Abfälle sind beispielhaft und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

**Achtung: Fehlbefüllungen der Container verursachen zusätzliche Sortier- und Entsorgungskosten. Durch die Trennung der Abfallstoffe sparen Sie Entsorgungskosten ein. Bestellen Sie deshalb ggf. neben dem Container für Bauschutt weitere Container für die anderen Abfallarten.**